규 격 서
품 명	POWERMILL
모델명	POWERMILL
단 위	copy	수량	10
세부규격	가. 제품사양 1) 가공경로 작성 및 편집기능 - 2축, 2.5축, 3축 밀링 데이터 산출이 가능해야 한다. - 자동 황삭 기능 지원이 가능해야 한다. - 초기단면을 오프셋 하여 만들어진 윤곽선을 따라 가공 가능해야 한다. - 공구가 최소한의 필요한 높이까지만 올라감으로써 안전높이까지 올라가는 이동의 최소화가 가능 해야 한다. - 계산된 황삭 경로에 대해 가공 Tool Pass, Pitch는 즉각적인 수정이 가능해야 한다. - Pocket 가공 시 층별 가공에 따르는 시간 소모를 줄일 수 있어야 한다. - 평 엔드밀, 볼 엔드밀, 테이퍼 볼엔드 밀, 편심 팁 반경 엔드밀, 구형 공구, 디스크 공구, 디스크 팁 반경 공구 등을 사용할 수 있어야 한다. - 공구홀더의 충돌방지 기능이 있어야 한다. - 하향 또는 상향절삭을 선택 할 수 있어야 한다. - 급격한 방향변화의 최소화가 가능해야 한다. - 연속적인 나선형식의 가공 경로 생성 시 급격한 방향변화의 최소화가 가능해야 한다. - 급경사 부위의 등고선가공과 완만한 영역의 3D Offset 가공을 동시에 생성 할 수 있어야 한다. - Raster 가공 시 모서리부위의 원호 보간을 통해 급격한 방향전환 방지 지원이 가능해야 한다. - 가공방향 변환이 가능해야 한다. - 가공경로의 합성 기능이 있어야 한다. - 가공경로의 대칭이동이 가능해야 한다. - 가공시간과 가공경로 길이 계산이 가능해야 한다. - Batch 작업에 의한 자동계산이 가능해야 한다. - Snap 기능으로 작업평면을 소재의 중심이나 코너 등에 쉽게 생성 할 수 있어야 한다. - Background Processing 기능이 있어서 툴-패스 설정과 연산 혹은 툴-패스 편집을 다른 툴-패스 연산중인 상태에서 사용가능해야 한다. - 병렬처리기법(Multi Threading)을 통해서 하나의 계산 작업을 여러 개로 나누어서 동시에 연산함으로써 연산 시간을 단축시킬 수 있어야 한다. 나. 기타사항 1) 설치 및 검수 - 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 설치 후 절차에 따라 검수한다. - 국내 공식 공급사가 발행한 정품 소프트웨어 확인서를 제출한다. 2) 프로그램 교육 - 교육일정 : 학교와 협의 후 결정한다. 교육기간 : PowerMILL 기본교육 3일 교육장소 : 한국델켐(주) 제1교육실 3) 유지보수 (A/S) 기술지원은 유선전화, 온라인 원격지원, 방문지원 등 다양한 방법으로 지원해야 한다. 무상 보증기간 내에 발생하는 프로그램 업그레이드는 무상으로 제공한다. 4. 무상보증기간 : 설치 후 1년. 5. 납품기한 : 발주 후 30일 이내.
비 고 (악세사리)	1) PowerMILL 교재 1Set 2) PowerMILL 설치 CD 1개 3) PowerMILL Hardware Dongle 1개(실 전체 통제용/Flex Network Dongle) 4) PowerMILL 정품 License 인증서 1부(국내 공식 공급사 발행분) 5) PowerMILL을 중심으로 작성된 5종 이상의 현장형 따라하기 실무과제를 제공하여야 한다. 6) PowerMILL 기능을 중심으로 작성된 NCS형 교재파일(PDF파일)이 제공되어야 한다.

순 천 제 일 대 학 교