순천제일대학교 도서관 환경개선 공사

실내건축 및 금속창호 공사 시방서

2016. 08.

순천제일대학교

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 순천제일대학교 도서관 환경개선 공사

나. 공사현장 : 전남 순천시 제일대학길 17(덕월동) 순천제일대학교 도서관

다. 공사내용 : 천정마감(텍스설치), 칸막이 공사, 금속창호 공사, 서가 및 카                   운터 제작공사, 방화문 인테리어 필름시공 등

2. 총칙

가. 적용범위

1) 본 시방서는 순천제일대학교 도서관 환경개선 공사에 적용한다.

2) 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당사항을     준용한다.

나. 정의

본 시방서에 사용하는 용어는 다음과 같다.

1) 표준시방서 : 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서를 칭한다.

2) 설 계 자 : 본 건물 실내장식 마감공사 범위 내를 설계한 자를 칭한다.

3) 수 급 자 : 본 공사의 전부 또는 일부를 맡아 시공하는 자를 칭한다.

4) 감 독 원 : 감리자 및 건축주가 임명한 현장감독자를 말한다.

5) 현장대리인 :본 공사 계약조건 및 기타 관계법규에 의거 공사업자가 지정하는 책임시공 기술자로서 수급자를 대리하여 현장에 주재하면서 공사관리 및 기술관리, 기타 공사 관련 업무를 시행하는 현장원을 말한다. "시공기사"라 함은 현장대리인 또는 그가 고용하여 시공을 담당하는 자를 말한다. 공사계약 및 설계도서에 의거공사를 책임 시공하되 감독원의 지시에 순응하여 시공하고 공사 진행 중 책임 시공할 수 없다고 감독원이 인정하는 자는 즉시 교체하여야 한다.

6) 공 정 표 :  본 공사 추진을 위해 시공순서 등을 명기한 시행 세부공정표를 말한다.

7) 시 공 도 : 시공 상 필요한 공작도로서 수급자 또는 제품의 제작자가 작성 제출하는 도면을 칭한다. 시공도를 작성하여 감독원의 승인을 받지 않고서는 어떠한 경우에도 공사를 할 수 없다.

8) 별도공사 : 본 공사와 관련되는 공사의 일부로서 상기 수급자의 수급범위 밖의     공사를 칭한다.

다. 의의

도면과 시방서의 내용은 상호 보완적이며 상치되거나 명기가 없을 때는 감독원의 지시에 의한다.

라. 경미한 변경

현장 마무리 맞춤 등의 관계로 재료의 설치 위치, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등 경미한 변경은 감독원의 지시에 의한다. 이 때서 도급액의 증감은 없다.

바. 설계변경

공사 도중 계약도면의 변경이 불가피하거나 건축주의 요청에 따라 설계변경사항이 발생할 때에는 감독원과 협의 시행하며, 이로 인하여 외관이나 건물의 기능이 변경될 경우에는 설계자와 협의하여 정한다.

사. 공정 및 시공계획서

착공 전에 공정표 및 시공 계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받는다.

아. 시공도

시공 상 필요한 세부 시공도 등은 지체 없이 제작하여 감독원의 승인을 받는다.

자. 자재

1) 공사에 사용되는 자재(재료, 제품, 기기의 기타) 중에서 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명기되어 있는 품목은 품질기준에 적합한 신품(가설용 자재는 제외)을 사용하여야 하며, 명시된 제품 및 자재는 이와 동일한 제품 이상의 성능과 품질을 사용하여야 한다.

2) 다만, 해당 설계 및 시방에 품질기준이 명기되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 “적합한 자재”를 우선으로 한다(적합한 자재는 ‘한국산업 규격에 적합한 제품’을 우선으로 한다).

가) 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격 표시품(KS표시품)

나) 「건설기술관리법」제25조에 의한 품질검사 전문기관(건축, 토목, 설비, 조경일 경우) 또는 공인시험기관(전기설비, 통신설비일 경우)에서 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표준품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 것

다) 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로서 품질 및 성능이 우수한 제품으로 사용한다.

라) 지정된 한국산업규격의 적용은 해당 단위 공종에 기준한다.

차. 시공검사

1) 각 공사 단계마다 감독원이 미리 지정한 공정에 이르렀을 때 검사를 받고, 합격 승인을 얻은 후 다음 공정으로 옮겨 진행한다.

2) 시공 후에는 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사부분은 반드시 감독원의 입회하에 시공한다.

카. 공사장 관리

공사장의 관리는 근로 기준법, 근로 안전 관리 규칙, 근로 관리 위생 규칙, 기타 근로 관계법규에 의거하여 행하고 특히 다음 사항을 하여야 한다.

1) 화재, 도난, 소음방지 위험물 및 그 위치 표시, 기타 사고방재에 대한 단속

2) 시공자재 및 시공설비의 정리 및 관리 현장 내외의 청소

3. 공사내용

가.천정공사 : 기존 경량철골천정틀 (M-BAR) 보강 및 수평작업 후 6MM 일반                     텍스시공

나. 칸막이공사

1) 1.2T 스텐레스 절곡 칸막이 설치 (지정위치) - 8T 강화유리

2) 도서관장실 기존 스텐레스 칸막이 존치 및 석고보드+도장마감

3) 주출입구옆 창고 칸막이설치 (EPS판넬+석고보드+도장마감)

4) 탕비실 칸막이설치 (EPS판넬+석고보드+도장마감)

다. 창호공사

1) 1,000 X 2,100 강화유리도어 (손보호대) = 5개소

2) 1,800 X 2,100 강화유리도어 (손보호대) = 1개소

3) 1,800 X 2,100 강화유리도어 (가네모, 손보호대) = 1개소

라. 가구제작공사

1) 디자인서가제작

- 규격 : 4,000 X 600 X 2,800 = 1SET

- 재질 300X30T 미송구조재,  23T 미송구조재 (도장마감:투명)

2) 카운터 제작

- 규격 : 4,000 X 1,000 X 1,000 = 1SET

- 재질

몸통 : 지정색상 18T LPM 합판

상판 : 지정색상 12T 인조대리석 (LG화학 또는 동등제품)

도어 : White 하이그로시도어 (시건장치有)

기타 : 하부 수납장설치

마. 기존방화문 인테리어필름 붙임 (학교 지정색상, LG 또는 동일제품)

1) 1,800 X 2,100 = 4개소

2) 1,800 X 2,450 = 8개소

3) 2,450 X 2,450 = 4개소

4. 공사기간 : 본 공사는 착수일로 부터  20일간으로 한다.

5. 일반사항

가. 본 공사는 건설관계법령에 위배됨이 없이 시공하여야 하며, 특기시항에 명기되지 않는 작업에 대해서는 건축공사 표준시방서에 준하여 시공한다.

나. 본 공사에 필요한 일체의 수속 및 필요한 경비는 도급자 부담으로 한다.

다. 시공은 도면 및 시방서에 준하되 의심되는 점은 반드시 시공 감독관과 협        의하여야 한다.

라. 시공자재는 KS표시품으로 하고, KS표시품이 없을시는 “품”자 표시품으로 한다.

마. 시공중 파손 및 분실은 도급자가 보충시공 또는 변상한다.

바. 공사가 완료되면 공사장의 정돈과 청소를 완전히 하고, 기존 시설의 손          상부분을 복구시켜야 한다.

사. 공사중 부주의로 발생한 모든 안전사고는 시공업자의 책임으로 한다.

아. 공사착수전 감독원의 지시를 받고, 공사범위 및 공사에 따른 제반사항을         파악한 후, 착수전 사진을 찍은 다음 공사 착수한다.

자. 철거 및 작업중 발생하는 폐기물은 반드시 폐기물전문업체에서 처리하도록        하고 준공시 증빙서류를 제출한다.