규 격 서
품 명	CATIA V5 Academic Learn Package
모델명	CATIA V5
단 위	copy	수량	5
세부규격	가. 장비의 특성 및 품질 ○ 상품기획에서 생산까지를 일괄 처리할 수 있는 통합 CAD/CAM/CAE 시스템으로서 다음과 같은 기능을 갖는다. 1. Mechanical Design - 3차원 부품 모델링, 조립 부품간의 정보, 위치정의 및 관리, 도면 자동생성, 기본 모델링시 필요한 Geometry 2. Shape Design & Styling Solutions - 자유 곡면 생성, Generative Shape Design 나. 대표규격 1. CATIA Version 5는 제품정의와 시뮬레이션을 위한CAD(Computer AidedDesign) / CAE(Computer Aided Engineering) / CAM(Computer Aided Manufacturing) 통합 솔루션임. 2. CATIA Version 5는 기업 내에 있는 인력, 도구, 방법론, 그리고 자원의 진정한 통합을 이루는 초석이 됩니다. CATIA Version 5는 협업 제품 개발을 위한 최신의 진보된 3D PLM 솔루션을 제공. 3. Mechanical Design CAD (Computer Aided Design) / CAE (Computer Aided Engineering) /(Computer Aided Manufacturing)의 모든 영역을 지원하는 협업 개발 어플리케이션의 통합 제품군 4. CATIA Version5는 개방형architecture로써 third-party 어플리케이션을활용하면 같은 사용자환경에서의 특정한 기능을 필요로 하는 사용자의 요구를 충족시킨다. 5. Equipment and Systems Engineering 전기, 유체, 기계시스템을 설계하고 3D DMU를 통해 설계를 통합하는 솔루션 6.. Numerical Control (NC) Manufacturing 지식기반의 제품들로 통합된 작업환경을 제공하여 모든 CAM 작업을 수행할 수 있는 솔루션 다.기술교육 1. CATIA의 경우 인증된 교육지원을 위해 Dassault Systemes EPP(EducationPartner) 계약업체이어야 한다. 2. 원활한 기술지원을 위해 Dassault Systemes사에서 인증한 국제공인 자격증을 6개 과정 보유한 CATIA 기술지원 엔지니어가 4인 이상 확보되어야 한다. 3. 강사 능력 배양 교육 제공 : 원하는 교육과정에 대해 무상으로 2인에 대해 납품업체 교육장에서 교육이 이루어져야 한다. 라.설치 및 검수 1. 운송 및 설치 경비 : 계약(납품) 업체에서 부담 납품 업체는 납품 기한일 이내에 해당기관 실습장에 본 S/W를 설치 하여야 한다. 2. 검수는 사용자가 지정하는 위치에 장비를 설치한 후 시운전을 통해 제반 성능 검사를 실시하고 이상 유무를 확인한 후 검수를 필한다. 3. 본 기자재를 인도 설치한 날로부터 무상하자 보증기간은 1년으로 한다. Dassault Systemes에서 발급된 제조사공급확약서를 필히 제출 할 것.
비 고 (악세사리)	1) LUM(License Use Management) or DSLS 2) Program Directory 3) CATIA V5R21 또는 그 이상 Code Pack 4) CATIA V5R21 또는 그 이상 Online Documents 5) WII-CATIA 3D Simulator(교수용) 6) Dassault Systemes 제조사 공급확약서 7) EPP 공급 계약서 증빙서

순 천 제 일 대 학 교